EQUIPEMENT

* CADRE CANYON SPECTRAL CF
  + MATERIAL: FRONT TRIANGLE CARBON / REAR TRIANGLE 6066 ALUMINIUM
  + 27.5 WHEELS
  + INTERNAL CABLE ROUTING
  + TAPERED STEERER
  + 180 MM DIRECT POST MOUNT BRAKES
  + DROPPER POST COMPATIBLE
  + WEIGHT: 2600 G (M)
* AMORTISSEUR ROCKSHOX DELUXE RT
  + AIR SHOCK
  + EXTERNAL REBOUND
  + 2 POSITION COMPRESSION LEVELS (OPEN- PEDAL)
  + RAPID RECOVERY
* FOURCHE ROCKSHOX PIKE RC
  + CARTOUCHE CHARGER DAMPER - COMPORTEMENT SENSIBLE EN DESCENTE ET AUCUNE PERTE D'ÉNERGIE EN MONTÉE
  + SOLO AIR - RATIO PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉ ENTRE LES 2 CHAMBRES D'AIR
  + AXE MAXLE LITE 15 MM - RIGIDITÉ ET CONTRÔLE MAXIMUM DU TRAIN AVANT AVEC UN MINIMUM DE POIDS
  + TECHNOLOGIE RAPID RECOVERY
  + DÉBATTEMENT: 150 MM

Téléchargement fichier pdf  
[Manuel au format pdf](https://www.canyon.com/download/manuals/PIKE_Servcie.pdf)  
[Lien vers le fabricant](https://www.sram.com/de/service/rockshox/581)

* JEU DE DIRECTION CANYON | ACROS
  + CANYON ENGINEERED WITH EXTRA THIN AND LIGHT BEARINGS

Téléchargement fichier pdf  
[Lien vers le fabricant](http://www.acros.de/manuals/Manual_Steuersatz.pdf)

* DÉRAILLEUR ARRIÈRE SRAM GX EAGLE, 12S
  + X-HORIZON DERAILLEUR
  + X-ACTUATION
  + X-SYNC
  + ROLLER BEARING CLUTCH
  + CAGE LOCK
  + LONG ALUMINUM CAGE
  + 12-SPEED
* PATTE DE DÉRAILLEUR DERAILLEUR HANGER N°26
* MANETTES SRAM GX EAGLE TRIGGER, 12S
  + SRAM 1X™ X-ACTUATION™ FOR PRECISE AND RELIABLE 12-SPEED PERFORMANCE
  + 12-SPEED
* FREINS SRAM GUIDE R
  + ÉTRIER 4 PISTONS
  + RÉGLAGE DE LA GARDE SANS OUTIL
  + DISQUES CENTERLINE
  + DIAMÈTRE DISQUES: AV 200 MM/AR 180 MM

Téléchargement fichier pdf  
[Manuel au format pdf](https://www.canyon.com/download/manuals/Manual_Guide_Brakes.pdf)  
[Lien vers le fabricant](https://www.sram.com/service)

* CASSETTE SRAM XG-1275 EAGLE, 12S
  + XD™ DRIVER BODY
  + FULL PIN
  + SPROCKETS: 10-12-14-16-18-21-24-28-32-36-42-50
* ROUES DT SWISS M 1700 SPLINE
  + RAYON STRAIGHT PULL
  + FREEHUB: RATCHET SYSTEM
  + LARGEUR DE JANTE: 25 MM
  + BOOST AXLE WIDTHS (FWRW): 110 X 15 / 148 X 12 MM

Téléchargement fichier pdf  
[Lien vers le fabricant](https://www.canyon.com/download/manuals/DT-Swiss-Wheels-SPLINE-Technical-Manual_low.pdf)

* PNEUS MAXXIS MINION DHF, 2.6 | MAXXIS REKON+, 2.6
  + MAXXIS MINION DHF 2.6
  + 3C MAXXTERRA
  + TUBELESS READY
  + EXO
  + 60 TPI
  + FOLDABLE TIRES
  + MAXXIS REKON+ 2.6
  + 3C MAXXTERRA
  + TUBELESS READY
  + EXO
  + FOLDABLE TIRES
* MANIVELLES TRUVATIV DESCENDANT 6K EAGLE
  + REDUCED WEIGHT WITH THE DIRECT MOUNT CHAINRING
  + CRANK ARM/CHAINRING MATERIAL: ALUMINIUM
* PLATEAUX 32
* CHAÎNE SRAM GX EAGLE
* BOÎTIER DE PÉDALIER SRAM GXP
* POTENCE RACEFACE AEFFECT R
  + ANGLE: + / - 6°
  + 1 1/8" CLAMP
  + HANDLEBAR CLAMPING SIZE: 35 MM
  + LIGHTWEIGHT 6061 ALUMINIUM
* CINTRE RACEFACE AEFFECT
  + LARGEUR: 760 MM
  + DIAMÈTRE DE LA ZONE DE SERRAGE: 35 MM

Téléchargement fichier pdf  
[Lien vers le fabricant](http://www.raceface.com/products/type/handle-bars/aeffect/)

* POIGNÉES CANYON BRACELETS
  + HIGH LEVEL OF DAMPING QUALITY THANKS TO A MILLING OUT OF THE INNER PLASTIC LAYER
* SELLE SDG FLY MTN
* TIGE DE SELLE ROCKSHOX REVERB STEALTH B1
  + DROPPER POST WITH INFINITE HEIGHT ADJUSTMENT
  + INTERNALLY ROUTED HOSE FOR CLEAN LOOK
  + 150 MM OF ADJUSTMENT
  + FRAMESIZE XS AND S: 125 MM OF ADJUSTMENT
  + DIAMETER: 30.9 MM

Téléchargement fichier pdf  
[Manuel au format pdf](https://www.canyon.com/download/manuals/Manual_Reverb_Stealth.pdf)  
[Lien vers le fabricant](https://www.sram.com/service)

* COLLIER DE SELLE CANYON COLLIER DE TIGE DE SELLE INTÉGRÉ
  + COLLIER DE TIGE DE SELLE INTÉGRÉ
  + RÉPARTITION ÉQUITABLE DES FORCES DE SERRAGE
  + AUGMENTE LES CAPACITÉS DE FLEXION DE LA TIGE DE SELLE POUR PLUS DE CONFORT
* PÉDALES PÉDALES PLATES STANDARD (SEULEMENT POUR LA FRANCE)
  + PÉDALES COMPRENANT CALE-PIEDS ET SANGLES.
* HAUTEURS DES CADRES S, M, L, XL
* COULEUR STEALTH | FOREST FLARE
* POIDS 13,3 KG (TAILLE M )
* INCLUS LORS DE LA LIVRAISON
* OUTILLAGE CANYON TORQUE WRENCH
  + CERTIFICATION DEKRA : PRÉCISION DE +/- 4%
  + POUR VIS BTR DE 4 OU 5MM (AVEC ADAPTATEUR)
  + POUR COUPLES DE SERRAGE ALLANT DE 3 À 12 NM.
* POMPE CANYON POMPE HAUTE PRESSION
  + AVEC MANOMÈTRE
  + BOUTON DE DIMINUTION DE PRESSION
  + POIGNÉE ERGONOMIQUE
  + JUSQU'À 20.5 BARS / 300 PSI
* PROTECTION DU CADRE CANYON PROTECTION CAOUTCHOUC
  + PROTECTION DU CADRE
* MANUEL D'UTILISATION CANYON MANUAL MTB
  + MANUAL FOR MODELYEAR 2018

Téléchargement fichier pdf  
[Manuel au format pdf](https://www.canyon.com/download/manuals/Canyon_MTB_FR_2017.pdf)

* ACCESSOIRES BOÎTE À OUTILS CANYON, SET DE RÉFLECTEURS, SAC CANYON ORGANZA

Spécifications sujettes à des