EQUIPEMENT

* CADRE CANYON SPECTRAL CF
	+ MATERIAL: FRONT TRIANGLE CARBON / REAR TRIANGLE 6066 ALUMINIUM
	+ 27.5 WHEELS
	+ INTERNAL CABLE ROUTING
	+ TAPERED STEERER
	+ 180 MM DIRECT POST MOUNT BRAKES
	+ DROPPER POST COMPATIBLE
	+ WEIGHT: 2600 G (M)
* AMORTISSEUR ROCKSHOX DELUXE RT
	+ AIR SHOCK
	+ EXTERNAL REBOUND
	+ 2 POSITION COMPRESSION LEVELS (OPEN- PEDAL)
	+ RAPID RECOVERY
* FOURCHE ROCKSHOX PIKE RC
	+ CARTOUCHE CHARGER DAMPER - COMPORTEMENT SENSIBLE EN DESCENTE ET AUCUNE PERTE D'ÉNERGIE EN MONTÉE
	+ SOLO AIR - RATIO PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉ ENTRE LES 2 CHAMBRES D'AIR
	+ AXE MAXLE LITE 15 MM - RIGIDITÉ ET CONTRÔLE MAXIMUM DU TRAIN AVANT AVEC UN MINIMUM DE POIDS
	+ TECHNOLOGIE RAPID RECOVERY
	+ DÉBATTEMENT: 150 MM

Téléchargement fichier pdf
[Manuel au format pdf](https://www.canyon.com/download/manuals/PIKE_Servcie.pdf)
[Lien vers le fabricant](https://www.sram.com/de/service/rockshox/581)

* JEU DE DIRECTION CANYON | ACROS
	+ CANYON ENGINEERED WITH EXTRA THIN AND LIGHT BEARINGS

Téléchargement fichier pdf
[Lien vers le fabricant](http://www.acros.de/manuals/Manual_Steuersatz.pdf)

* DÉRAILLEUR ARRIÈRE SRAM GX EAGLE, 12S
	+ X-HORIZON DERAILLEUR
	+ X-ACTUATION
	+ X-SYNC
	+ ROLLER BEARING CLUTCH
	+ CAGE LOCK
	+ LONG ALUMINUM CAGE
	+ 12-SPEED
* PATTE DE DÉRAILLEUR DERAILLEUR HANGER N°26
* MANETTES SRAM GX EAGLE TRIGGER, 12S
	+ SRAM 1X™ X-ACTUATION™ FOR PRECISE AND RELIABLE 12-SPEED PERFORMANCE
	+ 12-SPEED
* FREINS SRAM GUIDE R
	+ ÉTRIER 4 PISTONS
	+ RÉGLAGE DE LA GARDE SANS OUTIL
	+ DISQUES CENTERLINE
	+ DIAMÈTRE DISQUES: AV 200 MM/AR 180 MM

Téléchargement fichier pdf
[Manuel au format pdf](https://www.canyon.com/download/manuals/Manual_Guide_Brakes.pdf)
[Lien vers le fabricant](https://www.sram.com/service)

* CASSETTE SRAM XG-1275 EAGLE, 12S
	+ XD™ DRIVER BODY
	+ FULL PIN
	+ SPROCKETS: 10-12-14-16-18-21-24-28-32-36-42-50
* ROUES DT SWISS M 1700 SPLINE
	+ RAYON STRAIGHT PULL
	+ FREEHUB: RATCHET SYSTEM
	+ LARGEUR DE JANTE: 25 MM
	+ BOOST AXLE WIDTHS (FWRW): 110 X 15 / 148 X 12 MM

Téléchargement fichier pdf
[Lien vers le fabricant](https://www.canyon.com/download/manuals/DT-Swiss-Wheels-SPLINE-Technical-Manual_low.pdf)

* PNEUS MAXXIS MINION DHF, 2.6 | MAXXIS REKON+, 2.6
	+ MAXXIS MINION DHF 2.6
	+ 3C MAXXTERRA
	+ TUBELESS READY
	+ EXO
	+ 60 TPI
	+ FOLDABLE TIRES
	+ MAXXIS REKON+ 2.6
	+ 3C MAXXTERRA
	+ TUBELESS READY
	+ EXO
	+ FOLDABLE TIRES
* MANIVELLES TRUVATIV DESCENDANT 6K EAGLE
	+ REDUCED WEIGHT WITH THE DIRECT MOUNT CHAINRING
	+ CRANK ARM/CHAINRING MATERIAL: ALUMINIUM
* PLATEAUX 32
* CHAÎNE SRAM GX EAGLE
* BOÎTIER DE PÉDALIER SRAM GXP
* POTENCE RACEFACE AEFFECT R
	+ ANGLE: + / - 6°
	+ 1 1/8" CLAMP
	+ HANDLEBAR CLAMPING SIZE: 35 MM
	+ LIGHTWEIGHT 6061 ALUMINIUM
* CINTRE RACEFACE AEFFECT
	+ LARGEUR: 760 MM
	+ DIAMÈTRE DE LA ZONE DE SERRAGE: 35 MM

Téléchargement fichier pdf
[Lien vers le fabricant](http://www.raceface.com/products/type/handle-bars/aeffect/)

* POIGNÉES CANYON BRACELETS
	+ HIGH LEVEL OF DAMPING QUALITY THANKS TO A MILLING OUT OF THE INNER PLASTIC LAYER
* SELLE SDG FLY MTN
* TIGE DE SELLE ROCKSHOX REVERB STEALTH B1
	+ DROPPER POST WITH INFINITE HEIGHT ADJUSTMENT
	+ INTERNALLY ROUTED HOSE FOR CLEAN LOOK
	+ 150 MM OF ADJUSTMENT
	+ FRAMESIZE XS AND S: 125 MM OF ADJUSTMENT
	+ DIAMETER: 30.9 MM

Téléchargement fichier pdf
[Manuel au format pdf](https://www.canyon.com/download/manuals/Manual_Reverb_Stealth.pdf)
[Lien vers le fabricant](https://www.sram.com/service)

* COLLIER DE SELLE CANYON COLLIER DE TIGE DE SELLE INTÉGRÉ
	+ COLLIER DE TIGE DE SELLE INTÉGRÉ
	+ RÉPARTITION ÉQUITABLE DES FORCES DE SERRAGE
	+ AUGMENTE LES CAPACITÉS DE FLEXION DE LA TIGE DE SELLE POUR PLUS DE CONFORT
* PÉDALES PÉDALES PLATES STANDARD (SEULEMENT POUR LA FRANCE)
	+ PÉDALES COMPRENANT CALE-PIEDS ET SANGLES.
* HAUTEURS DES CADRES S, M, L, XL
* COULEUR STEALTH | FOREST FLARE
* POIDS 13,3 KG (TAILLE M )
*
* INCLUS LORS DE LA LIVRAISON
* OUTILLAGE CANYON TORQUE WRENCH
	+ CERTIFICATION DEKRA : PRÉCISION DE +/- 4%
	+ POUR VIS BTR DE 4 OU 5MM (AVEC ADAPTATEUR)
	+ POUR COUPLES DE SERRAGE ALLANT DE 3 À 12 NM.
* POMPE CANYON POMPE HAUTE PRESSION
	+ AVEC MANOMÈTRE
	+ BOUTON DE DIMINUTION DE PRESSION
	+ POIGNÉE ERGONOMIQUE
	+ JUSQU'À 20.5 BARS / 300 PSI
* PROTECTION DU CADRE CANYON PROTECTION CAOUTCHOUC
	+ PROTECTION DU CADRE
* MANUEL D'UTILISATION CANYON MANUAL MTB
	+ MANUAL FOR MODELYEAR 2018

Téléchargement fichier pdf
[Manuel au format pdf](https://www.canyon.com/download/manuals/Canyon_MTB_FR_2017.pdf)

* ACCESSOIRES BOÎTE À OUTILS CANYON, SET DE RÉFLECTEURS, SAC CANYON ORGANZA

Spécifications sujettes à des